**Работа в ограниченных и замкнутых пространствах.  
Требования безопасности**

A képen beltéri látható

Automatikusan generált leírás

Заполнение данной главы рекомендуется для работников, занимающихся следующими видами деятельности:

• Сотрудники, должны подготовить посадочныx работ

• При выполнении работ, предусмотренных посадочным талоном, контролеры, лица, выполняющие монтажные и пусконаладочные работы

Глава содержит основные требования, такие как правовые основы, обязательство по обучению технике безопасности, некоторые основные понятия, опасности, относящиеся к названию главы, защита от опасностей. В деталях:

Общие требования:

• Как и во всех странах, требования, регулирующие безопасность труда, и основные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы работать без несчастных случаев, регулируются законом в Венгрии.

• Законодательство также содержит требование к работодателям подготовить сотрудников к получению этих знаний.

• Среди основных понятий следует выделить понятия несчастного случая, несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

• Работа связана с опасностями

• Эти опасности могут иметь нежелательные последствия для рабочих.

• Рабочие должны быть защищены от этих вредных воздействий

Особые требования:

• Наличие веществ в опасных концентрациях, вредных для здоровья, наличие едких или ядовитых веществ, наличие легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ, опасность возгорания

• Недостаток кислорода, вызывающий удушье

• Вращающиеся движущиеся внутренние конструкции (например, смесители).

• Наличие электрического оборудования (например, ручного инструмента)

• Возможность падения, падения, падения предметов из-за перепада уровней

• Высокая или низкая температура, давление,

• Ограниченный въезд/выезд

Защита от вредного воздействия опасностей:

• Личные требования

• Использование средств индивидуальной и коллективной защиты

